**ПАМЯТКА**

**о мерах безопасности при движении судов по рекам и водоемам в охранных зонах ЛЭП.**

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала напоминает: линии электропередачи (ЛЭП), находящиеся под напряжением, являются источником повышенной опасности.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов, при не отклоненном их положении на расстоянии, зависящим от напряжения линии (**для линий 110 кВ – 20 метров, для линий 220 кВ – 25 метров, для линий 500 кВ – 30 метров**).

- вдоль переходов воздушной линии через водоемы – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при их не отклоненном положении для судоходных водоемов на расстоянии **100 метров**, для не судоходных − на расстоянии предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушной линии.



**Единый телефон службы спасения: 01, сотовая связь: 112**

**Дежурный диспетчер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала:**

**8-800-700-33-59**